



关于特装展台搭建审图的通知
各参展商、搭建商:
根据《上海市安全生产条例》、上海市安委会办公室关于加强本市会展业安全生产工作的指导意见等法规政策和展馆《关于落实展会安全监管工作的 实施细则》的要求， 自 2024 年1月1 日起参展商或搭建商须付费委托有资质的第三方安全监管单位对所有特装展台进行审图工作， 第三方安全监管单位 在审图后负责展会整个展期的现场安全巡查工作，包括但不仅限于检查各光地展位按图施工情况、及时发现展台结构安全隐患、监督展台完成整改直至消 除隐患等内容。
根据上述要求，中国国际五金展览会委托 北京展慧保信息科技有限公司(简称:展慧保) 对所有展台搭建总高度 4.5M（不含）以下的特装展台进行审图及布撤展现场施工安全巡查监管工作。一经审核通过，展慧保将出具《光地(特装)展台图纸审核意见书》，参展商/搭建商须将《光地(特装)展台图纸审核意见书》 及效果图传给主场搭建以便完成其余报馆事宜。
展慧保提供展会的线上报图、图纸审查服务及收费系统，确保展位设计合乎相关法律法规规定的安全要求，并按《图纸审核要求》进行审图:
1、   送审要求：
(1)   展慧保线上图纸报审系统网址为 http://zzxc.portal.shunzhanyun.com/，首次登陆需按要求注册账号及密码登陆图纸报审系统。
[image: ](2)    展慧保线上报图截止日期为 2026 年9月1日，逾期加收50%的审图费。
(3)     图纸必须为 PDF 格式，单份文件大小不得超过 10M且文件数量不多于2份。
(4)    展慧保审图咨询联系方式：400-6699-628   焦工，王工
[bookmark: _GoBack]2、   需送审的文件资料如下:
(1)展位位置平面图，需体现周边相邻展位；
(2)带尺寸网格线的展位侧视、顶视图，展位高度需低于4.5米；
(3)带详细标注的效果图，包含但不限于：材质、防火等级、背板厚度等；所有装修材料必须采用不燃或阻燃材料,木结构装置必须涂上防火涂料。
(4)带尺寸的展位结构图，包含但不限于：结构材质、尺寸厚度、型材厚度、节点连接方式、节点大样等；
(5)消防及电气布置图，配电系统图（注明展台的总配电箱位置、灯具的种类、功率和安装位置、高度）。
(6)如采用地毯需提供地毯防火检测报告（不低于B1级），不得采用仿真绿植等易燃装饰物。
3、   注意事项：
(1)    参展商/搭建商认领展位后 须尽快完成付款。
(2)    付款完成后展慧保将于 5 个工作日内 以电邮方式回复有关展位设计图是否审核通过，如在此日期内未收到回复，可咨询展慧保。
(3)    通过审核和已清缴审图费的展台才会收到展慧保发出的《光地(特装)展台图纸审核意见书》。
(4)    未经审核的展台设计图，展会现场不允许搭建。
4、   审图收费标准:
(1)    展台审图及现场管理服务费用(含线上报图系统使用费)：6.5元/平方米。
5、   发票:
(1)    参展商/搭建商需在展慧保线上报图系统上自行填写发票信息，展慧保只会提供电子增值税普通发票，并在展会结束一个月内发送至参展商/ 搭建商的指定邮箱。
(2)    由于参展商/搭建商填错发票信息所产生的纠纷， 展慧保不承担任何责任。
(3)    由于参展商/搭建商填错发票信息而申请重新开票，展慧保须一个月的时间处理。
6、   付款方式：
(1)    参展商/搭建商可在展慧保线上报图系统认领展位及在线支付审图及现场管理服务费。
(2)    参展商/搭建商须在完成支付后，方能上传图纸审核。
(3)    展慧保接受微信、支付宝或对公账户转账支付审图及相关费用。
(4)    若参展商/搭建商在审核完成并收到显示【通过】的《光地(特装)展台图纸审核意见书》后更改展台设计， 须电话联系我司说明，重新上传展台设计图纸至报图系统，并重新支付相应审图费。
(5)    参展商/搭建商在完成审图和支付费用后退展， 已收取的审图及现场管理服务费将不予退还。
通知重要，涉及进场搭建布展，务必相互转告，遵照执行！
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